Ejericcio

IP: 10.0.0.0 8

Ventas: 89

TI: 800

Gerencia: 56

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Host | T. Host | Mask | Red | 1ra IP | Ult - IP | Broadcast |
| 800 | 1024 | 255.255.252.0 | 10.0.0.0 | 10.0.0.1 | 10.0.3.254 | 10.0.3.255 |
| 89 | 128 | 255.255.255.128 | 10.0.4.0 | 10.0.4.1 | 10.0.4.126 | 10.0.4.127 |
| 56 | 64 | 255.255.255.192 | 10.0.4.128 | 10.0.4.129 | 10.0.4.170 | 10.0.4.171 |
| 2 | 4 | 255.255.255.252 | 10.0.4.172 | 10.0.4.173 | 10.0.4.174 | 10.0.4.175 |
| 2 | 4 | 255.255.255.252 | 10.0.4.176 | 10.0.4.177 | 10.0.4.178 | 10.0.4.179 |
| 2 | 4 | 255.255.255.252 | 10.0.4.180 | 10.0.4.181 | 10.0.4.182 | 10.0.4.183 |
| 2 | 4 | 255.255.255.252 | 10.0.4.184 | 10.0.4.185 | 10.0.4.186 | 10.0.4.187 |
| 2 | 4 | 255.255.255.252 | 10.0.4.188 | 10.0.4.189 | 10.0.4.190 | 10.0.4.191 |

Ejericcio

IP: 192.64.0.0 16

Ventas: 89

TI: 800

Gerencia: 56

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Host | T. Host | Mask | N° Magico | Red | 1ra IP | Ult - IP | Broadcast |
| 800 | 1024 | 255.255.252.0 | 4 | 192.64.0.0 | 192.64.0.1 | 192.64.3.254 | 192.64.3.255 |
| 89 | 128 | 255.255.255.128 | 128 | 192.64.4.0 | 192.64.4.1 | 192.64.4.126 | 192.64.4.127 |
| 56 | 64 | 255.255.255.192 | 64 | 192.64.4.128 | 192.64.4.129 | 192.64.4.170 | 192.64.4.171 |
| 2 | 4 | 255.255.255.252 | 4 | 192.64.4.192 | 192.64.4.193 | 192.64.4.194 | 192.64.4.195 |
| 2 | 4 | 255.255.255.252 | 4 | 192.64.4.196 | 192.64.4.197 | 192.64.4.198 | 192.64.4.199 |
| 2 | 4 | 255.255.255.252 | 4 | 192.64.4.200 | 192.64.4.201 | 192.64.4.202 | 192.64.4.203 |
| 2 | 4 | 255.255.255.252 | 4 | 192.64.4.204 | 192.64.4.205 | 192.64.4.206 | 192.64.4.207 |
| 2 | 4 | 255.255.255.252 | 4 | 192.64.4.208 | 192.64.4.209 | 192.64.4.210 | 192.64.4.211 |